|  |
| --- |
| **ARKUSZ EWIDENCJI: URZĄDZONE PODZIEMNE WYROBISKO GÓRNICZE** |
| **STAN AKTUALNY NA DZIEŃ:**  |  |

**Załącznik do wniosku o dokonanie wpisu do Ewidencji zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UZDROWISKO:** |  |
|  | **PODMIOT:** |  |
|  | **ADRES PODMIOTU:** |  |
|  | **WŁAŚCICIEL:** |  |
|  | **NAZWA URZĄDZENIA:** |  |

|  |
| --- |
| **Opis Urządzenia** (krótki opis, charakterystyka Urządzenia) |
|  |

|  |
| --- |
| **Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.04.2012r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego** Dz. U. 2012.0.452 (\*niepotrzebne skreślić) |
| **Urządzone podziemne wyrobisko górnicze** **powinno spełniać następujące wymagania:**  |
| 1. stropy i ociosy wyrobiska powinny być zabezpieczone odpowiednią obudową zapewniającą bezpieczeństwo;
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| 1. stropy i ociosy wyrobiska oraz stan techniczny i stateczności obudowy powinny podlegać stałej kontroli w celu zachowania bezpieczeństwa;
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| 1. przy urządzaniu wyrobiska powinien być opracowany i zapewniony stały i niezmienny dopływ powietrza przewietrzającego rejon komór;
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| 1. dla uzyskania optymalnych warunków skuteczności leczenia powinno się określić parametry dla urządzonego podziemnego wyrobiska górniczego, jakie powinien posiadać mikroklimat w komorach leczniczych; dotyczy to przede wszystkim prędkości przepływu, temperatury, wilgotności oraz składu chemicznego i stopnia jonizacji powietrza;
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| 1. posiadać rezerwowe chodniki awaryjne pozwalające na ewakuację z pomieszczeń zagospodarowanych do celów leczniczych na powierzchnię;
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| 1. na drogach komunikacyjnych powinny być założone rezerwowe stanowiska pomiarowe;
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| 1. prace zabezpieczające prowadzone w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym powinny być wykonane na podstawie:
2. pomiarów zamontowanych rozwarstwieniomierzy,
3. pomiarów konwergencji pionowej i poziomej,
4. okresowych pomiarów niwelacyjnych,
5. badań próbek pobranych z miejsc wykonywanych iniekcji skał;
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| 1. w komorach w widocznym miejscu powinny być umieszczone tablice informacyjne o drogach ewakuacyjnych oraz instrukcje dotyczące sposobu zachowania się w sytuacjach zagrożeń;
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| 1. komory powinny być urządzone i wyposażone w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów i personelu, w tym wyposażone w system łączności;
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| 1. komunikacja w komorach leczniczych powinna być dostosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| 1. w komorach powinno być zapewnione stałe zasilanie w energię elektryczną; oświetlenie pomieszczeń musi odbywać się w sposób ciągły;
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| 1. w odpowiedniej odległości od urządzonego podziemnego wyrobiska górniczego powinny znajdować się pomieszczenia higieniczno-sanitarne;
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| 1. w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym stosuje się również wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981);
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| 1. w widocznych miejscach przy wejściu powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z urządzonego podziemnego wyrobiska górniczego.
 | - urządzenie spełnia warunek\*- urządzenie nie spełnia warunku\*Termin dostosowania: ……………………………………… |
| Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego należy dostosować do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2018 roku – czy Podmiot posiada program dostosowawczy | - Urządzenie nie wymaga dostosowania\*- Podmiot posiada program dostosowawczy\*- Podmiot nie posiada programu dostosowawczego\* |

………………………………………………………………………………..

data, pieczątka, podpis Kierownika Podmiotu

lub Właściciela Urządzenia

**SPRAWDZIŁ:**

………………………………………………………………………………..

data, pieczątka, podpis Naczelnego Lekarza Uzdrowiska