|  |  |
| --- | --- |
| **ARKUSZ EWIDENCJI: LECZNICZY BASEN UZDROWISKOWY** | |
| **STAN AKTUALNY NA DZIEŃ:** |  |

**Załącznik do wniosku o dokonanie wpisu do Ewidencji zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UZDROWISKO:** |  |
|  | **PODMIOT:** |  |
|  | **ADRES PODMIOTU:** |  |
|  | **WŁAŚCICIEL:** |  |
|  | **NAZWA URZĄDZENIA:** |  |

|  |
| --- |
| **Opis Urządzenia** (krótki opis, charakterystyka urządzenia) |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.04.2012r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (**Dz. U. 2012.0.452) | |
| basen powinien być wypełniony **wodą leczniczą**, która zachowuje swoje właściwości w czasie eksploatacji basenu | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| **rodzaj wody leczniczej, którą napełniony jest basen:** |  |
| woda lecznicza w basenie powinna spełniać wymagania sanitarne i jakościowe pod względem mikrobiologicznymi fizykochemicznym | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| basen, w którym stosuje się wody lecznicze zawierające dwutlenek węgla (CO2), radon (Rn) lub siarkowodór (H2S), powinien posiadać specjalne wyciągi dla ewakuacji tych gazów znad lustra wody | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  - nie dotyczy zgłaszanego Urządzenia\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| eksploatacja basenu powinna odbywać się w jednym z następujących systemów: a) otwartym – przy stałym dopływie wody leczniczej z ujęcia i odpływie wody z basenu, b) częściowo zamkniętym – przy określonym dopływie wody leczniczej z ujęcia, do wody uzdatnianej metodami fizycznymi i chemicznymi poza basenem i ponownie wprowadzanej do basenu | eksploatacja basenu odbywa się w systemie:  - otwartym\*  - częściowo zamkniętym\* |
| sposób eksploatacji basenu oraz sposób monitorowania jakości wody i powietrza hali basenowej powinna określać instrukcja funkcjonalna opracowana dla każdego basenu | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| przy basenie, w którym stosuje się dezynfekcję wody środkami chemicznymi, powinny być pomieszczenia dla stacji uzdatniania oraz magazyny środków chemicznych;  pomieszczenia te powinny być wyposażone w wentylacje i urządzenia pomiarowo-kontrolne do oznaczania środków chemicznych pozostających w wodzie wypełniającej basen | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| wloty i wyloty wody oraz jej spust powinny być usytuowane w sposób zapewniający równy przepływ wody we wszystkich przekrojach niecki basenowej, ponadto powinien być co najmniej jeden spust denny umożliwiający całkowite opróżnienie basenu | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| prędkość przepływu wody na wlotach powinna wynosić od 1,0 m/s do 0,5 m/s, na wylotach od 0,3 m/s do 0,5 m/s; wyloty powinny być wyposażone w zawory odcinające | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| dla osób dorosłych niecka basenowa powinna być napełniona wodą na głębokość od 0,7 m do 1,35 m, a dla dzieci – od 0,6 m do 0,75 m | niecka basenowa jest napełniana wodą na głębokość do ……………………m |
| wejście do basenu powinno zapewniać możliwość wejścia osobom o ograniczonej sprawności oraz niepełnosprawnym | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| posadzka oraz dno i ściany niecki basenu powinny być wyłożone materiałem wodoszczelnym o powierzchni zabezpieczającej przed poślizgiem i pozwalającym na ich łatwe mycie i dezynfekcję | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| posadzka powinna być wyposażona we wpusty ściekowe ze spadkiem posadzki w kierunku wpustów w celu zabezpieczenia przed spływem wody przelewającej się z basenu | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| pomieszczenia przybasenowe powinny być podzielone na dwie strefy: przeznaczoną dla pacjentów w obuwiu oraz przeznaczoną dla pacjentów bez obuwia | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| poszczególne pomieszczenia, oddzielne dla kobiet i mężczyzn i zapewniające możliwość korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny być usytuowane w następującej kolejności:  a) przebieralnie wyposażone w szafki na ubrania w liczbie odpowiedniej dla osób korzystających z basenu  b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne  c) natryski  d) brodzik | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| korzystanie z basenu powinno odbywać się pod nadzorem fizjoterapeuty i ratownika lub fizjoterapeuty posiadającego uprawnienia ratownika | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| w widocznych miejscach przy wejściu na basen powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z basenu | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| na jedną osobę korzystającą z basenu powinno przypadać co najmniej 4 m² lustra wody w basenie | na jedną osobę korzystającą z basenu przypada co najmniej ……………….. m² lustra wody w basenie |
| basen powinien być wyposażony w sprzęt do ćwiczeń, w szczególności na brzegach niecki powinny zostać zamieszczone uchwyty do ćwiczeń | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| instalacje i urządzenia basenowe powinny być wykonane z materiałów niereagujących chemicznie z używaną wodą leczniczą | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| w skład instalacji powinny wchodzić następujące urządzenia: a) instalacja zasilająca wodą leczniczą, b) instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczeń – kanalikiem przelewowym wokół basenu, c) instalacja spustowa odprowadzająca wodę do kanalizacji, d) instalacja zwykłej wody ciepłej i zimnej | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta; dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane | - urządzenie spełnia warunek\*  - urządzenie nie spełnia warunku\*  Termin dostosowania: ……………………………………… |
| zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego należy dostosować do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2018 roku – czy Podmiot posiada program dostosowawczy | - Urządzenie nie wymaga dostosowania\*  - Podmiot posiada program dostosowawczy\*  - Podmiot nie posiada programu dostosowawczego\* |

\*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………………………………..

data, pieczątka, podpis Kierownika Podmiotu

lub Właściciela Urządzenia

**SPRAWDZIŁ:**

………………………………………………………………………………..

data, pieczątka, podpis Naczelnego Lekarza Uzdrowiska